
**Stojak na rowery:**

**Charakterystyka :**  
• **konstrukcja stojaka** - stal ocynkowana  
• **ilość stanowisk** - 5  
**Wymiary :**  
• **długość**- 150 cm  
• **wysokość** - 25 cm  
• **szerokość** - 40 cm **Montaż :**  
• stojak na rowery mocowany za pomocą śrub do prefabrykowanych fundamentów betonowych lub bloczków betonowych - zgodnie z wytycznymi producenta



**Ławki**

**Charakterystyka**• deski : świerkowe, malowane dwukrotnie lakierobejcą   
• nogi : rura stalowa Ø 48 x 3 mm, malowane farbami proszkowymi **Wymiary ławki:**• długość : 170 cm **Montaż ławki:**• mocowana za pomocą śrub do prefabrykowanych fundamentów betonowych lub bloczków betonowych - zgodnie z wytycznymi producenta

**Kosze na śmieci**

**Charakterystyka**

* Kosze parkowe - stal i żeliwo lakierowane proszkowo.

**Wymiary:**

* Wysokość 100cm,
* Szerokość 53 cm,

**Montaż koszy**

• mocowana za pomocą śrub do prefabrykowanych fundamentów betonowych lub bloczków betonowych lub przez zabetonowanie rury kotwiącej - zgodnie z wytycznymi producenta