Ogłoszenie nr 500230552-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.

Głogów:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 616931-N-2018   
**Data:** 13-09-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Głogów, Krajowy numer identyfikacyjny 39064729700000, ul. ul. Rynek  10, 67-200   Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 7265437, 527, e-mail hania@glogow.um.gov.pl, faks 767 265 437.   
Adres strony internetowej (url): www.glogow.bip.info.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II.   
**Punkt:** 4   
**W ogłoszeniu jest:** 1.1.Zakres robót: wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem (zakres realizowany na rzecz Gminy Miejskiej Głogów): 1.1.1. Zakres robót drogowych z odwodnieniem: w zakresie branży drogowej przewiduje się przebudowę drogi gminnej ul. Reja na odcinku o dł. około 470mb: - remont jezdni ul. Reja (frezowanie + nakładka bitumiczna), - wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni (pełna konstrukcja) w obrębie przewidzianych do wymiany wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, - budowę i przebudowę chodników (pełna konstrukcja), - budowę i przebudowę zjazdów do posesji (pełna konstrukcja), - wymiana 17 kpl. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, - wymiana krawężników i obrzeży, - aktualizacja organizacji ruchu, przewidziane konstrukcje nawierzchni drogowych: Nawierzchnia chodników (pełna konstrukcja) - kostka betonowa szara - 8 cm - podsypka cementowo –piaskowa 1:3 - 3 cm - podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm – 10 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5MPa - 10 cm Nawierzchnia jezdni (odcinek remontowany) - warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-55 - 4 cm - warstwa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-60 - 5 cm - frezowanie istn. warstwy bitumicznej - na gł. śr. 4-8 cm - istn. podbudowa z betonu cementowego - 15-20 cm Nawierzchnia jezdni (odtworzenie pełnej konstrukcji w obrębie wpustów) - warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-55 - 4 cm - warstwa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-60 - 5 cm - podbudowa z betonu C16/20 - 20 cm Nawierzchnia zjazdów do posesji (pełna konstrukcja) - pow. 1007,8m2: - kostka betonowa szara - 8 cm - podsypka cementowo –piaskowa 1:3 - 3 cm - podbudowa z kruszywa stabilnego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5MPa - 10 cm 1.1.2. Zakres robót elektrycznych: - kopanie rowów kablowych pod kable oświetleniowe - wykonanie przewiertów pod droga - wykopy pod fundamenty pod słupy - układanie kabli oświetleniowych i bednarki w rowach kablowych, układanie rur osłonowych - zasypanie rowów kablowych - stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe - montaż słupów oświetleniowych - montaż słupów i lamp oświetleniowych - obsługa geodezyjna 1.2. Zakres robót: wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mikołaja Reja - (zakres realizowany na rzecz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.) Zakres obejmuje : - wymianę sieci wodociągowej na działce 71, 206 i 327 wraz z przyłączami wody do budynków nr 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 17a; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 44; 46; 48 - przepięcie istniejących przyłączy wody do nowo wybudowanej sieci wodociągowej sieć wodociągowa: - wymiana sieci wodociągowej: ¬ dn 110 mm z rur polietylenowych (PE, PEHD)– długości ok. 513,5 m - wymiana przyłączy wody: ¬ dn 32 mm z rur polietylenowych PE – długości ok. 373 m; szt. – 30 - roboty ziemne i drogowe związane z w/w montażami Szczegółowy opis i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia na rzecz Gminy Miejskiej Głogów zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia na rzecz PWiK zawierają przedmiary robót oraz mapa z zaznaczonym zakresem wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami, które są załącznikami do niniejszej SIWZ   
**W ogłoszeniu powinno być:** 1.1.Zakres robót: wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem oraz montażem rur osłonowych na sieciach elektroenergetycznych (zakres realizowany na rzecz Gminy Miejskiej Głogów): 1.1.1. Zakres robót drogowych z odwodnieniem: w zakresie branży drogowej przewiduje się przebudowę drogi gminnej ul. Reja na odcinku o dł. około 470mb: - remont jezdni ul. Reja (frezowanie + nakładka bitumiczna), - wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni (pełna konstrukcja) w obrębie przewidzianych do wymiany wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, - budowę i przebudowę chodników (pełna konstrukcja), - budowę i przebudowę zjazdów do posesji (pełna konstrukcja), - wymiana 17 kpl. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, - wymiana krawężników i obrzeży, - aktualizacja organizacji ruchu, przewidziane konstrukcje nawierzchni drogowych: Nawierzchnia chodników (pełna konstrukcja) - kostka betonowa szara - 8 cm - podsypka cementowo –piaskowa 1:3 - 3 cm - podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm – 10 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5MPa - 10 cm Nawierzchnia jezdni (odcinek remontowany) - warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-55 - 4 cm - warstwa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-60 - 5 cm - frezowanie istn. warstwy bitumicznej - na gł. śr. 4-8 cm - istn. podbudowa z betonu cementowego - 15-20 cm Nawierzchnia jezdni (odtworzenie pełnej konstrukcji w obrębie wpustów) - warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-55 - 4 cm - warstwa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-60 - 5 cm - podbudowa z betonu C16/20 - 20 cm Nawierzchnia zjazdów do posesji (pełna konstrukcja) - pow. 1007,8m2: - kostka betonowa szara - 8 cm - podsypka cementowo –piaskowa 1:3 - 3 cm - podbudowa z kruszywa stabilnego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5MPa - 10 cm 1.1.2. Zakres robót: wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem oraz montażem rur osłonowych na sieciach elektroenergetycznych (zakres realizowany na rzecz Gminy Miejskiej Głogów) 1.1.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie branży elektrycznej – rury osłonowe: - kopanie rowów pod rury osłonowe,. -ułożenie rur osłonowych, -zasypanie rowów 1.2. Zakres robót: wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mikołaja Reja - (zakres realizowany na rzecz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.) Zakres obejmuje : - wymianę sieci wodociągowej na działce 71, 206 i 327 wraz z przyłączami wody do budynków nr 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 17a; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 44; 46; 48 - przepięcie istniejących przyłączy wody do nowo wybudowanej sieci wodociągowej sieć wodociągowa: - wymiana sieci wodociągowej: ¬ dn 110 mm z rur polietylenowych (PE, PEHD)– długości ok. 513,5 m - wymiana przyłączy wody: ¬ dn 32 mm z rur polietylenowych PE – długości ok. 373 m; szt. – 30 - roboty ziemne i drogowe związane z w/w montażami Szczegółowy opis i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia na rzecz Gminy Miejskiej Głogów zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia na rzecz PWiK zawierają przedmiary robót oraz mapa z zaznaczonym zakresem wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami, które są załącznikami do niniejszej SIWZ   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** III.   
**Punkt:** 1.3.   
**W ogłoszeniu jest:** Określenie warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2 wraz z odwodnieniem, oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 100,00 mb wraz z uzbrojeniem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej. Udostępnienie doświadczenia musi być potwierdzone rzeczywistym udziałem w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się świadczenia usługi doradztwa. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót drogowych, który w tym okresie sprawował funkcję kierownika budowy na zadaniu o charakterze drogowym o wartości robót min. 200.000,00 zł brutto b) kierownikiem robót elektrycznych ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót elektrycznych c) kierownikiem robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót sanitarnych Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.   
**W ogłoszeniu powinno być:** Określenie warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2 wraz z odwodnieniem, oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 100,00 mb wraz z uzbrojeniem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej. Udostępnienie doświadczenia musi być potwierdzone rzeczywistym udziałem w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się świadczenia usługi doradztwa. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót drogowych, który w tym okresie sprawował funkcję kierownika budowy na zadaniu o charakterze drogowym o wartości robót min. 200.000,00 zł brutto c) kierownikiem robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót sanitarnych Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II   
**Punkt:** 8   
**W ogłoszeniu jest:** Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-14   
**W ogłoszeniu powinno być:** Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-28   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** IV.   
**Punkt:** 6.2   
**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-28, godzina: 10:00,   
**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-03, godzina: 10:00,