Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10

Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450

www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 21.11.2018 r.

RZP.271.64.2018

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Krochmalnej w Głogowie”

* Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zamieszcza ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie 1.**

Prosimy o informację, którym przedmiarem branży sanitarnej mamy się kierować przy kalkulacji oferty. W przedmiarach załączonych do SIWZ mamy dwa przedmiary branży sanitarnej „przedmiar sanitarne” i przedmiar „sanitarne z przyłączami”. „Przedmiar z przyłączami” w dziale IV ma inne parametry niż w „przedmiarze bez przyłączy”. W przedmiarze z przyłączami jest dział VII , który obejmuje przyłącze kanalizacji sanitarnej poza granicą działki.

**Odpowiedź:**

 **Zamawiający przekazuje w załączeniu obowiązujące przedmiary. Uwzględniają one podział na różne stawki podatku VAT. Ofertę należy sporządzić w oparciu o nowe obowiązujące przedmiary.**

**Pytanie 2.**

Prosimy o określenie grubości ścianek oraz podstawy zbiornika szczelnego betonowego na deszczówkę oraz sposobu jego posadowienia i uszczelnienia.

**Odpowiedź:**

**Grubość ścianek oraz podstawy zbiornika równa 10 cm. Ściany zbiornika zabezpieczone od zewnątrz izolacją pionową typu Dysperbit (x2). Dno zbiornika posadowione na wylewce z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm na podsypce piaskowej o gr. min. 20 cm; izolacja pozioma z papy asfaltowej na lepiku (2x). Zwrócić szczególną uwagę na szczelność złącza izolacji poziomej i pionowej. Wnętrze zbiornika wykończone tynkiem wodoszczelnym.**

**Pytanie 3.**

Zwracany się z prośbą o określenie wymaganych parametrów technicznych szafek kuchennych oraz kuchenek elektrycznych. W załączonej dokumentacji projektowej brak skonkretyzowanych informacji w/w temacie. Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wymagane parametry szafek kuchennych i kuchenek.**

**Pytanie 4.**

Według załącznika nr 1 do SIWZ czyli formularza ofertowego przedmiot zamówienia ma być objęty 23% stawką podatku VAT .

Biorąc pod jednak pod uwagę charakter i przeznaczenie budynku tj. lokale mieszkalne przedmiot zamówienia powinien być objęty 8% stawka podatku VAT. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie jaką stawkę podatku VAT zastosować. Nawiązując do powyższego prosimy o wyodrębnienie z kosztorysu budowlanego robót dotyczących zagospodarowania terenu, które powinny być objęte 23% stawką podatku VAT.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu obowiązujące przedmiary. Uwzględniają one podział na różne stawki podatku VAT. Ofertę należy sporządzić w oparciu o nowe obowiązujące przedmiary. W związku z powyższym w załączeniu przekazuję także obowiązujący Formularz ofertowy.**

**Pytanie 5.**

Jakiego typu wykładziny pcv oczekuje Zamawiający, czy może podać przykładowy produkt?
**Odpowiedź:**

**Grubość całkowita: 1,3 mm**

**Grubość warstwy użytkowej: 0,15 mm**

**Waga: 1,25 kg/m2**

**Odporność na ścieranie: grupa "T"**

**Certyfikacja: klasa trudnopalności Bfl-s1, atest higieniczny**

**Materiał wykonania: spienione PCV na nośniku z welonu szklanego**

**Materiał warstwy podkładowej: spienione PCV**

**Kolor: jasny szary**

**Wzór wykładziny: deska**

**Powtarzalność wzoru: 100 x 100 cm**

**Pytanie 6.**

Jakich rozmiarów i jakiego typu mają być schody na poddasze?
**Odpowiedź:**

**Dopuszczalne obciążenie: 160 kg**

**Współczynnik przenikania ciepła: U = 1,1 w/m2K**

**Grubość izolacji termicznej: 3 cm**

**Grubość klapy: 3,6 cm**

**Wysokość skrzyni: 14 cm**

**Kolor klapy: biały**

**Szerokość stopni: 8 cm**

**Długość stopni: 34 cm**

**Wymiary otworu w suficie: 70x111 cm**

**Zewnętrzne wymiary skrzyni: 68x109,4 cm**

**Ilość segmentów: 3**

**Odległość zamachowa: 153 cm**

**Odległość po rozłożeniu drabinki 113 cm**

**Wysokość złożonych schodów: 27 cm**

**II.** Zamawiający na podstawie Art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia terminy obowiązujące w postępowaniu:

- termin wnoszenia wadium - **27.11.2018 godz. 10.00**

- termin składania ofert - **27.11.2018 godz. 10.00**

- termin otwarcia ofert - **27.11.2018 godz. 10.30**

**III**. Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

1. Formularz ofertowy
2. Obowiązujące przedmiary robót
3. Opis szafek kuchennych oraz kuchenek elektrycznych

 Prezydent Miasta

 ( - ) Rafael Rokaszewicz

*Sprawę prowadzi: Ewa Adamek, tel. 76/ 7265-527, e-mail:* *e.adamek@glogow.um.gov.pl**;* *rzp@glogow.um.gov.pl*